*EDITAL DE:* ***PREGÃO Eletrônico nº 18/2.024*** LOTE Nº: ***01*** PROPONENTE:

***Prefeitura Municipal de*** ***Céu Azul– Pr.***

NOME DO BEM: ***TRATOR AGRÍCOLA*** Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: ***01 (um)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **(1) DISCRIMINAÇÃO** | **(2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO** | **(3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO** |
| **1. MARCA/MODELO** | Indicar |       |
| **1.1. Fabricação/Série** | Última série, novo, zero hora |       |
| **2. MOTOR** |  |  |
| 2.1. Potência | 80 CV |       |
| 2.3. Cilindros | 03 |       |
| 2.4. Aspiração | Turbo Intercooler |       |
| 2.5. Rotação (RPM) | 2.400 |       |
| 2.6. Tanque de combustível | 125 L |       |
| 2.6. Reserva de torque | Percentual maior possível |       |
| **3. TRANSMISSÃO** |  |  |
| 3.1. Tipo de transmissão | Sincronizada |       |
| 3.2. Frente e Ré | Maior quantidade possível |       |
| 3.3. Posição das alavancas de câmbio  | Lateral |       |
| 3.4. Embreagem | Disco duplo |       |
| 3.5. Tração | 4 x 4 |       |
| 3.5. Combustível  | Diesel |       |
| **4. SISTEMA HIDRÁULICO** |  |  |
| 4.1. Tomada de Força (TDF) | 540 RPM |       |
| 4.2. Capacidade de levante (kgf) | Maior carga possível |       |
| **5. PNEUS** |  |  |
| 5.1. Dianteiro e traseiro | Compatível com as características técnicas do trator |       |
| 5.2. Eixo dianteiro peça única | Compatível com as características técnicas do trator |       |
| **6. ACESSÓRIOS E OPCIONAIS** |  |  |
| 6.1. Cabinado (Cabine fechada) | SIM |       |
| 6.2. Sistema de ar condicionado | SIM |       |
| 6.3. Sistema de ar condicionado filtro duplo de carvão | SIM |       |
| 6.6. Sistema de ar condicionado garantia  | SIM – Mínimo de 12 meses |       |
| **7. GERAIS – Informações/Orientações** |  |  |
| 7.1. Manuais | Sim, de operação, manutenção e peças, obrigatório padrão fabricante em língua portuguesa. |       |
| 7.2. Apresentação de catálogo ou folheto | Sim, com as especificações do produto ofertado acompanhando da proposta de preços. |       |
| **9. GARANTIA** |  |  |
| 9.1. Tempo de Garantia  | 12 (doze) meses da entrada em operação |       |
| **10. TREINAMENTO DE MECÂNICOS E OPERADORES (duração)** |  |  |
| 10.1. Treinamento | Sim, 8 (oito) horas entrega técnica com treinamento realizada pelo fornecedor, com fornecimento de certificado. |       |
| **11. DECLARAÇÃO DE AUTORIZADA** | Declaração emitida pelo Fabricante de que a proponente é representante autorizada da marca ofertada no Estado do Paraná. |       |
| 11.1 Distância máxima para assistência técnica (aquisição de peças, manutenção, revisão) | Até 100 km – com a indicação do representante e comprovação de endereço |       |

**Obs.**: A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 3 (três) com as especificações do equipamento proposto, obedecendo ao mesmo sistema de unidades e padrões adotados nas colunas 1 (um) e 2 (dois).

Céu Azul, 05 de abril 2.024

Gilmar Baú

Secretário Municipal de Agricultura